Инструкция по подключению к ЕСВПО АПК БГ

АПК БГ – аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
ГБУ – ГБУ Пензенской области «Безопасный регион»
ЕСВПО – Единая система видеонаблюдения Пензенской области
СВН – система видеонаблюдения 
Поставщик видеоданных – органы, организации и учреждения, имеющие системы видеонаблюдения (СВН), и имеющие намерения по их подключению к ЕСВПО на основании Соглашения о подключении.

После подписания Соглашения[footnoteRef:1] представитель поставщика видеоданных, совместно с инженером отдела по развитию систем видеонаблюдения ГБУ (далее – инженер отдела ГБУ) осуществляет подключение к ЕСВПО АПК БГ в соответствии с настоящей инструкцией в следующей последовательности. [1:  Процесс проверки технических параметров оборудования СВН и канала связи осуществляется до подписания Соглашения.] 

1. Согласовать с руководителем или аналитиком отдела ГБУ с каких конкретно камер, из числа имеющихся в СВН поставщика видеоданных, будут отдаваться видеопотоки на сервер ГБУ.
2. Создать на регистраторе поставщика видеоданных учетную запись с правами на просмотр каналов ("получение видео в реальном времени" или иное название на регистраторе поставщика видеоданных) тех камер, чьи видеопотоки будет отдаваться на сервер ГБУ.
3. Настроить на маршрутизаторе поставщика видеоданных проброс порта(портов) на "серый" адрес регистратора в локальной сети поставщика видеоданных. 
4. Направить инженеру отдела ГБУ данные для подключения: логин и пароль созданной на регистраторе учетной записи, внешний IP роутера, проброшенный порт, ссылки на видеопотоки регистратора. Примеры ссылок у разных производителей устройств (эти данные можно найти в руководстве на регистратор или на сайте производителя регистратора):
Hikvision/HiWatch: 
rtsp://login:password@IP_address:port/ISAPI/Streaming/Channels/101
Beward: 
rtsp://login:password@IP_address:port/av0_0 
или 
rtsp://login:password@IP_address:port/av0_0&user=login&password=password
Dahua и многие другие производители: rtsp://login:password@IP_address:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

Полученные ссылки заводятся на сервер ГБУ, который обращается к регистратору поставщика видеоданных с адреса 85.234.35.193 и забирает с регистратора видеопотоки.

Для расчета пропускной способности канала для камер Hikvision можно воспользоваться онлайн-калькуляторами:
https://tools.hikvision.com/calculatorTool/
https://hikvision.ru/project/calc

Рекомендуемые параметры полосы пропускания канала связи для камер с различным разрешением описаны в документе по ссылке:
https://us.hikvision.com/sites/default/files/tb/recommended_bitrates_0.pdf
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